**新北市私立醒吾高級中學108年度學校體育器材採購案標單**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **項次** | **品 名** | **規 格** | **數量** |
| **1** | 專業跑步機 | **1.跑帶面積: 130 x 40 公分(含以上)**  **2.跑帶規格: 1.6 公釐 (含以上)**  **3.避震系統: 緩衝避震系統 IdealZone Cushioning System**  **4.仰昇坡度: 0 - 10%**  **5.速度範圍: 0.8 - 15 公里/小時 (含以上)**  **6.持續馬力: 1.75 CHP (含以上)**  **7.顯示螢幕: 3組(含以上)LED顯示視窗**  **8.顯示資訊: 時間、速度、距離、坡度、卡路里、心率**  **9.運動程式: 4組(含以上)， 卡路里目標、減重模式、塑腿10.運動、健康一萬步**  **11.附加功能: 節能模式、BMI檢測**  **12.娛樂功能: 音源輸入插孔**  **13.心率偵測: 手握心跳偵測把手**  **14.展開尺寸: 180 x 66 x 127 cm (含以上)**  **15.投標時須檢附型錄及規範說明以利審查** | 6台 |
| **2** | 電鍍啞鈴組 | **1.材質：電鍍鋼管啞鈴放置架乙台，啞鈴主體為電鍍，把手外覆為發泡海綿握墊。**  **2.啞鈴重量：啞鈴由1至10公斤，每公斤各兩支共20支**  **3.投標時須檢附型錄及規範說明以利審查** | 2組 |
| **3** | 製冰機 | **1.冰型 :方塊冰或角冰**  **2.冰塊尺寸 :約22x22x22(mm)**  **3.產能(公斤/磅) :約145/320**  **4.儲冰量(kg): 約60**  **5.外型尺寸(mm) :** **590x610x1050(含以上)**  **6.電壓(V) :110或220V**  **7.投標時須檢附型錄及規範說明以利審查** | 1台 |
| **4** | 肩部推舉訓練機 | **1.機器尺寸:長130cm × 寬135cm × 高140 cm(含以上)**  **2.鐵片重量: 80kg(含以上)，每塊鐵片間隔需具有橡膠軟墊，減低鐵片噪音，採用托盤式鐵片插銷裝置，使鐵片拉動時更加穩固，不易脫落，托盤式插銷下方具有迴力線收藏盒，迴力線另一端連接鐵片上緣，以防插銷遺失**  **3.主架採鋼製橢圓管烤漆8 × 4cm(含以上)，前方設置物品放置杯架**  **4.固定式背靠墊下方具有可調式坐墊，上方具有2組(含以上)手推握把**  **5.機台本身需具有原廠標示之操作圖示及訓練肌群圖示**  **6.機器與地面接觸點須具有地板保護橡膠墊**  **7.採用高承重鋼絲纜線傳動**  **8.本器材禁止使用大陸產品**  **9.需有通過國際CE安全認證及工廠測試ISO9001、ISO13485及生產製造原廠須通過GMP認定之合格證書以利審查**  **10.投標時須檢附型錄並註明規範說明及以上國際及生產製造工廠安全認證之證書以利審查**  **11.交貨時須檢附原廠指定購方名稱之連帶保固證明書** | 1台 |
| **5** | 蝴蝶機 | **1.機器尺寸:長135cm × 寬80cm × 高190 cm(含以上)**  **2.鐵片重量: 80kg(含以上)，每塊鐵片間隔需具有橡膠軟墊，減低鐵片噪音，採用托盤式鐵片插銷裝置，使鐵片拉動時更加穩固，不易脫落，托盤式插銷下方具有迴力線收藏盒，迴力線另一端連接鐵片上緣，以防插銷遺失**  **3.主架採鋼製橢圓管烤漆8 × 4cm(含以上)，下方支架連接坐墊及背靠墊支架上，坐墊及背靠墊具有多段角度調整功能，前方握把上設有運動範圍控制系統調整轉盤可依使用者需求作多段角度調整功能**  **4.機台本身需具有原廠標示之操作圖示及訓練肌群圖示**  **5.機器與地面接觸點須具有地板保護橡膠墊**  **6.採用高承重鋼絲纜線傳動**  **7.主架為橢圓鋼製烤漆結構**  **8.本器材禁止使用大陸產品**  **9.需有通過國際CE安全認證及工廠測試ISO9001、ISO13485及生產製造原廠須通過GMP認定之合格證書以利審查**  **10.投標時須檢附型錄並註明規範說明及以上國際及生產製造工廠安全認證之證書以利審查**  **11.交貨時須檢附原廠指定購方名稱之連帶保固證明書** | 1台 |
| **6** | 高拉闊背滑輪訓練機 | **1.機器尺寸:長125cm × 寬108cm × 高225cm(含以上)**  **2.鐵片重量: 80kg(含以上)，每塊鐵片間隔需具有橡膠軟墊，減低鐵片噪音，採用托盤式鐵片插銷裝置，使鐵片拉動時更加穩固，不易脫落，托盤式插銷下方具有迴力線收藏盒，迴力線另一端連接鐵片上緣，以防插銷遺失**  **3.腳靠墊可依使用者需求做3段(含以上)角度調整**  **4.機台本身需具有原廠標示之操作圖示及訓練肌群圖示**  **5.機器與地面接觸點須具有地板保護橡膠墊**  **6.採用高承重鋼絲纜線傳動**  **7.主架為橢圓鋼製烤漆結構**  **8.本器材禁止使用大陸產品**  **9.需有通過國際CE安全認證及工廠測試ISO9001、ISO13485及生產製造原廠須通過GMP認定之合格證書以利審查**  **10.投標時須檢附型錄並註明規範說明及以上國際及生產製造工廠安全認證之證書以利審查**  **11.交貨時須檢附原廠指定購方名稱之連帶保固證明書** | 1台 |
| **7** | 臥式腿部訓練機 | **1.機器尺寸:長158cm × 寬95cm × 高140 cm(含以上)**  **2.鐵片重量: 80kg(含以上)，每塊鐵片間隔需具有橡膠軟墊，減低鐵片噪音，採用托盤式鐵片插銷裝置，使鐵片拉動時更加穩固，不易脫落，托盤式插銷下方具有迴力線收藏盒，迴力線另一端連接鐵片上緣，以防插銷遺失**  **3.主架採鋼製橢圓管烤漆8 × 4cm(含以上)，前方設置置杯架，供使用者擺放物品，下方鋼製橢圓管底部連接固定式臥墊及靠墊主架，前緣具有ㄣ型兩段(含以上)扶手握把**  **4.主架後方設置運動範圍控制系統調整轉盤具有5段(含以上)位置調整，連接桿主架末端具有6段(含以上)腳勾墊調整功能**  **5.機台本身需具有原廠標示之操作圖示及訓練肌群圖示**  **6.機器與地面接觸點須具有地板保護橡膠墊**  **7.採用高承重鋼絲纜線傳動**  **8.主架為橢圓鋼製烤漆結構**  **9.本器材禁止使用大陸產品**  **10.需有通過國際CE安全認證及工廠測試ISO9001、ISO13485及生產製造原廠須通過GMP認定之合格證書以利審查**  **11.投標時須檢附型錄並註明規範說明及以上國際及生產製造工廠安全認證之證書以利審查**  **12.交貨時須檢附原廠指定購方名稱之連帶保固證明書** | 1台 |
| **合 計** | | **新台幣: 元整** | |

**備註:**

**1.交貨日期：45天**

**2.保固期限 : 1年**

**3.交貨及安裝地點 : 採購單位指定地點**

**4.廠商投標時，需提供產品彩色型錄(型錄若為原文需註明中文規範說明)，並加蓋投標廠商店章或**

**負責人印章，未附者以資格不符論。**

**5.得標廠商供應之器材，如涉有仿冒或專利總代理權之糾紛，責任概由廠商自行負責。**

**投標廠商 蓋 章**

**負 責 人 蓋 章**